石家庄市生态环境局
关于重点河流应急监测预警服务的询价
信息公告

我单位根据政府采购相关规定及市财政局要求，现开展石家庄市生态环境局重点河流应急监测预警服务（预算金额：422.2万元）询价工作，项目分为两个包段，包1预算262.9万元，包2预算159.3万元。请有意参与的社会主体单位和组织自行下载有关附件，并按要求做好准备工作。
询价会时间：（包1）2026年9月30日（星期二）上午10：00；（包2）2026年9月30日（星期二）上午10:30；地点：石家庄市中华北大街559号四楼402会议室。
联系人：田书国，联系电话：85880285
        师晓威，联系电话：85880697
本次询价确定的最终报价仅为采购预算提供参考，不代表政府采购中标单位和价格。
特此公告。

附件：1.询价要求及流程
2.采购项目工作方案
3.询价响应文件（格式）


石家庄市生态环境局
2026年9月23日     
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附件1

石家庄市生态环境局
关于重点河流应急监测预警服务询价
要求及流程

报价单位按照《询价响应文件》要求准备相关资料、装订成册一式叁份（一份正本贰份副本），并于询价会提交我单位询价小组。
“二次报价表”可装订于《询价响应文件》中，也可单独提供，在报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流后现场报价并签字盖章（各报价单位可以提前加盖好相关印章）。
本询价会参会的社会主体单位和组织经营范围须与本项目工作相关。
询价会如少于3家响应单位，报价无效。
本次询价分为初始报价和二次报价，我单位将根据所有报价单位的两次报价进行综合评审，并确定最终预算金额（即采购预算金额）。
程序：报价单位递交《询价响应文件》→监督人员宣读各报价单位的初始报价→报价单位与采购单位针对所采购项目进行充分沟通和交流→二次报价→报价单位确认签字盖章→会议结束。


附件2

石家庄市生态环境局
关于重点河流应急监测预警服务工作方案

为认真贯彻落实国务院办公厅《生态环境监测网络建设方案》的有关要求，完善排污异常报警机制，实时反映水质变化趋势，我单位拟开展“重点河流应急监测预警服务”采购工作，此项工作的开展可以达到对洨河、汪洋沟、槐河、沙河和滹沱河和白洋淀上游流域的考核断面、河流交汇口、重点入河排污口、污水处理厂排口水环境变化的实时监测和及时预警，提升突发水质变化的响应速度，缩小排查范围和明晰管控重点，进一步提升河流巡查、水质监测的监管效率。为顺利完成该项目工作，特制定本工作方案。
一、项目实施背景、依据、来由、现状等
河流污染主要由上游来水和沿途入河排放的污水构成。常规地表水自动监测站的监测周期是4小时，在这个监测频次下，难以捕捉到高浓度、短时间的污水偷排。此前，即便发现问题，也难以定位污水来源，无法满足精准溯源、控源的要求。
针对以上问题，必须利用以水质监测和预报预警作为重要的科技手段，实现监测预警、提前预报和污染防治支持。
为推进石家庄市水环境质量持续改善以及对全市地表河流进行精准指导施策，石家庄市已于2018年6月开展“洨河和汪洋沟沿线河流应急监测预警服务项目”，并于2020年9月开展“滹沱河和白洋淀上游流域河流应急监测预警服务项目”，项目内容整体包括提供在洨河和汪洋沟沿线、滹沱河和白洋淀上游河流的考核断面、河流交汇口、重点入河排污口、污水处理厂排口等25个重点位置的水质应急监测预警服务。预警站趋势性监测参数包括水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮、总磷，共计八个参数。后续根据监管需求将两个项目统一管理，根据监管需求布设了19套七参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮）浮标站，6套八参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮、总磷）岸边站，并依托河流水质实时监测预警体系，提供分钟级到小时级监测的预警综合技术服务。
自2018年6月河流应急监测预警服务体系应用至今，河流应急监测预警服务体系充分发挥了实时监测河流水质、及时预警水质超标、实时反映水质变化趋势的作用，为环境监管部门采取精准管控措施、整顿违法排污提供了有效的技术支撑，应用效果显著。2021年至2025年，洨河、汪洋沟、滹沱河主要考核项目数据逐年降低，水质提升明显。
[bookmark: _Toc63671255][bookmark: _Toc130]项目政策依据如下：
1、《生态环境监测网络建设方案》
明确要求“提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要核设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化监控水平。”
2、《水污染防治行动计划》
明确了全面控制污染物排放、严格环境执法监管、明确和落实各方责任等多方面的要求及内容。
3、《关于加快推进生态文明建设的意见》
明确了入河排污管理，要放在优先突出的位置安排。
这些相关法规、政策和规划，对提高河流水环境监管能力提出了明确要求，是相关项目的建设背景和指导方针。
二、工作内容
本项目将继续根据石家庄市洨河、汪洋沟、槐河、沙河、滹沱河和白洋淀上游流域河流水环境的特点和实际监管需求，以解决问题为出发点，拟针对重点25个河流预警监测点位继续提供河流水质实时监测预警服务，点位包含19个七参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮）浮标站监测站点，6个八参数（水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮、总磷）岸边站监测点位，确保对洨河、汪洋沟、槐河、沙河、滹沱河和白洋淀上游流域水质变化情况的全面掌握、河流水环境质量的持续监管。项目内容主要包括河流水质实时监测预警系统的运行维护服务、数据分析服务、河道巡查服务、数据监测服务、现场应急检查服务、水生态保护咨询等综合技术服务，服务期限1年。本项目根据监管重点不同、鼓励优秀小微企业、吸引专业技术服务商、节约成本等综合原因，拟按南、北部重点河流分成两个标包，其中包1：包含洨河和汪洋沟、槐河等考核断面、河流交汇口的11套七参数浮标站/岸边站和5套八参数岸边站的技术服务；包2：包含滹沱河和白洋淀上游流域、沙河重点排污单位及重点断面8套七参数浮标站/岸边站和1套八参数岸边站的技术服务。
25个点位清单如下：
	重点河流应急监测预警服务

	序号
	流域
	地域
	点位名称
	点位类型
	参数种类

	1
	洨河
（包1）
	鹿泉区
	鹿泉-金河湾
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	2
	
	栾城区
	衡井大桥
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	3
	
	栾城区
	龙门桥
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	4
	
	赵县
	宋村
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	5
	
	赵县
	清源
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	6
	
	赵县
	大石桥
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	7
	槐河
（包1）
	元氏县
	北岩村
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	8
	汪洋沟（包1）
	高新区
	四方通信
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	9
	
	藁城区
	南席
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	10
	
	高新区
	高新区-丘头镇
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	11
	
	藁城区
	土山村桥
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	12
	
	藁城区
	屯头岸边站
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	13
	
	藁城区
	南古庄
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	14
	
	赵县
	常信村
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	15
	
	赵县
	南柏舍
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	16
	
	赵县
	高庄岸边站
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	17
	滹沱河（包2）
	正定新区
	正定新区污水处理厂
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温、总磷

	18
	滹沱河（包2）
	藁城区
	藁城区水处理中心排口
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	19
	滹沱河（包2）
	晋州市
	龙泉固
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	20
	滹沱河（包2）
	无极县
	西庄
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	21
	滹沱河（包2）
	深泽县
	枣营
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	22
	木刀沟（包2）
	新乐市
	新乐一污
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	23
	沙河（包2）
	新乐市
	小吴村
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	24
	郜河（包2）
	行唐县
	行唐一污
	岸边站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温

	25
	郜河（包2）
	行唐县
	行唐二污行唐二污
	浮标站
	化学需氧量、氨氮、酸碱度、电导率、溶解氧、浊度、水温


注：项目实际实施点位可能根据项目需求进行调整，以实际情况为准。
通过对辖区重点点位水环境变化的实时趋势性监测和及时预警，实现部分环境监管人力、物力的有效节约，提升突发水质变化的响应速度，缩小排查范围和明晰管控重点，进一步提高河流巡查、水质监测的监管效率。
三、预期效果/目的
通过提供在洨河、汪洋沟、槐河、沙河、滹沱河和白洋淀上游流域的考核断面、河流交汇口、重点入河排污口、污水处理厂排口等25个重点位置的水质应急监测预警服务。预警站常规七参数监测周期可达分钟级，可实现快速监测、预警、提前预报和污染防治支持，一定程度上填补了常规水站监测方法存在的监测盲区。具有监测效率高、建设成本和运行成本低、建设周期短、机动性强等优势。
四、实施要求
（一）河流应急监测预警系统
1．总体要求
（1）服务提供方必须有较强的系统集成和运维能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，有丰富的项目经验。提供的方案要求系统性能稳定，监测数据可靠，代表性强，系统有一定的先进性、安全性和扩展性。
（2）服务提供方所提供的仪器设备的性能应达到或优于相关标准规范中所列技术指标。
（3）系统设置具有开放性，用户可根据需要自行设置运行中的各项参数，系统具有良好的扩展性，系统兼具移动端使用功能。
（4）服务提供方提供核心七参数（COD、氨氮、pH、电导、溶解氧、浊度、温度）监测站点所有数据，监测数据上传周期平均不得超过3分钟。
2．监测站点要求
（1）自动监测站的方案设计、设备配置和安装应符合国家、行业有关技术标准和规范，设备的测量精度应符合国家、行业的有关测验规范。
（2）项目涉及监测站点具有对水体 COD、氨氮、pH、电导、溶氧、浊度、温度七个参数指标的监测能力。
（3）项目涉及监测站点具有对水体 COD、氨氮、pH、电导、溶氧、浊度、温度、总磷八个参数指标的监测能力。
3．河流应急监测预警系统运行、维护要求
（1）系统运行要求：应急预警监测数据传输要保持24小时不间断运行（不可抗拒因素除外，第一时间向采购人报告）。
（2）系统维护要求：每个监测站点的维护频率不少于2 次/月，每次维护完成后，将维护地点、维护时间、维护人员、维护内容、维护结果形成报告（附带维护现场照片资料），报给采购人。
（3）维护人员要求：本项目维护人员经采购人培训合格后方可上岗，保障系统和站点设备的正常运行。维护人员需熟练驾驶车辆，系统或站点设备出现问题，运维人员必须第一时间到达现场，原则上24小时内解决问题。
（二）重点河流应急监测预警1年期服务
1.总体要求
（1）服务提供方必须保证数据有效、及时的交由用户，数据应以电子报表或纸质报表的形式呈送。未经用户允许，不得将数据提供给任何单位和个人。
（2）服务提供方可提供足够数量的应急备机，用于适配采购人动态监管需求、加密布点等工作要求。
（3）服务提供方应为运维人员配备越野性能良好的车辆，保证运维工作的安全、顺利和效率。
（4）服务提供方必须具有专门的数据分析团队，保障数据分析服务的及时性、有效性和准确性。
（5）服务提供方必须具有专业的运行、维护服务团队并且运行、维护人员经培训合格后方可上岗，保障系统和站点设备的正常运行，系统或站点设备出现问题，维护人员必须第一时间到达现场，原则上24小时内解决问题，并每日安排不少于1人24小时驻局开展工作。
2.具体要求
（1）服务提供方按照日报、周报和月报的形式定期向用户提供监测分析报告。当出现水质监测数值超标1倍或异常时，应立即上报采购人，并在24小时内，提供专题分析报告。
（2）服务提供方每次维护完成后，将维护地点、维护时间、维护人员、维护内容、维护结果形成报告（附带维护现场照片资料），报给采购人。
（3）数据质量要求：每个点位有效数据获取率大于等于 90％(不可抗拒因素除外)。
（4）数据有效性要求：数据的有效性由用户根据服务提供方提供的监测断面历史数据、当期运维报告、质控报告等进行判断。
（5）服务提供方应配套便携式水质多参数监测设备、潜望镜、管道检测机器人等设备对管网、排污口等污染问题，进行排查溯源工作解析。
（6）每个包段的服务提供方应组建不低于5人的管理团队，项目经理1人、现场巡查2人、数据分析2人，配备不低于1辆服务巡查车辆。服务提供方应根据实际情况，足额配备项目所需人员与车辆资源，保障项目持续平稳实施。
（7）投标人拟投入本项目维护人员需会驾驶车辆，如服务提供方需要更换本项目人员时，需向采购人说明情况并及时更换人员名单，未经采购人允许，不得随意调整。
（三）服务考核要求
对服务提供方每3个月一次考核，由服务提供方负责提供服务小结，包括3个月内的日报、周报和月报及出现水质监测数值超标1倍或异常时专题分析报告情况，内容包括仪器分析、数据采集、数据传输有效性准确性，反映水质的变化趋势和反映流域水体的变化趋势。运维人员及数据分析队伍的运行、运维、分析情况、备品备件库的使用情况。
服务提供方要全面维护各监测站点。月运转率不低于90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。
单台仪器月运行率=（该仪器月在线天数/月天数）×100%
考核结果作为服务周期年度服务考核的依据。
5、 其他要求
1、服务期限：项目合同签订后1年。
2、服务质量标准：合格。
3、服务地点：（包1）16个监测点位、（包2）9个监测点位，具体采购人指定点位。
4、付款条件：按照合同支付。
六、项目效益分析
1、经济效益
能够有效解决制约河流水质监测工作中存在的人力、物力、时效性等问题，使分散、局域性的管理更趋于系统性、整体性，增加日常管理工作的便捷性和时效性，进一步降低监测管理成本。
2、社会效益
显著提高生态环境主管部门的快速反应和指挥能力，缩短重大污染事故的处理时间，保障河流水环境，推进安全管理、提高监督检查质量和效率的必要，提高政府公共服务水平和社会化水平。
3、生态效益
切实减少河流水环境污染事件，解决环境治理与经济发展之间的矛盾，有效地监管河流水环境，积极预防、缓解水资源污染，从而促进全市河流水环境质量的持续改善，推动资源节约型、环境友好型城市的建设进度。
4、可持续影响
通过水环境实时监测应急预警技术手段的持续应用，水质突发变化时环境执法人员对快速找到监管重点区域或点位，根据实时监测数据支持进行有针对性的现场执法检查，进一步实现辖区水环境的精准控源和长效监管。
七、项目验收方案及要求
服务方提供的服务应符合招标文件、投标文件和项目合同约定的相关要求，服务期满并达到履约要求后，采购人向局采购办报《履约验收申请表》，并组织局采购领导小组成员单位对本项目进行验收，并出具确认意见或验收报告。
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正本(副本)




                             项目

询价响应文件




项目名称：       	               			 


报价单位：          		          （公章）


法定代表人：          		       （印鉴）

           日  期：       年      月      日



报价承诺函

致: 石家庄市生态环境局:
                               授权         为全权代表,参加贵单位                  采购项目询价的有关活动并报价。为此，我方郑重声明以下诸点：
1、 提交下述文件正本一份和副本贰份
1． 初始报价表
2． 采购项目报价简要说明
3． 二次报价表
2、 据此函，法人授权委托代理人代表宣布如下
1． 我公司已详细审阅项目全部的有关文件（包括但不限于设备方案、采购明细、技术参数、实现的功能或者目标等），我们完全理解并同意放弃对此方面有不明及误解的权利。
2． 我公司将按询价响应文件的有关承诺规定履行责任和义务。
3． 报价之日起有效期为     个日历日。
4． 初始报价为(小写)       元；(大写)              ； 
    

投 标 单 位：（盖章）					  法人授权代表：（签字）								  

  年    月    日


1
2

初始报价表
                               单位:元
	报价单位
	

	项目名称
	

	初始报价

	人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	
法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：
                               
                               （公章）
             年     月    日



    说明：要求内容填写清楚，准确无误。本表中的总报价应与分项报价表费用总和一致。

采购项目报价简要说明
（仅做参考，可依据项目方案预算实际情况编制）
报价单位名称:
	序号
	项目明细
	型号规格
及技术参数
	数量
	单价
	金额
	品牌
	产地及制造厂商
	性能说明
	备   注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	初始报价总价
	
	单位：元



报价单位代表（签字或盖章）:____________________



二次报价表
                                                 单位:元
	报价单位
	

	项目名称
	

	二次报价

	
人民币大写：
小写：

	质量
	达到相关行业标准或符合采购方要求

	交付期
	

	报价单位

	
法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：
                                    
                               （公章）
             年     月    日



    注：本次询价分初始报价和二次报价，经与采购方询价小组谈判后，再填制二次报价表（手工填写）。

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系              （单位名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）的                        （姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加    石家庄市生态环境局    的         项目的市场询价活动。代理人在询价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                性别：    年龄：
单位：                  职务：    身份证号：
固定电话：              手机号码：

报价单位：（盖章）


法定代表人：（盖章）


有效期：  年  月  日至  年  月  日


                           日期：  年  月  日

【营业执照副本（或三证合一）复印件】（加盖单位公章和法人章）
【相关资质复印件】（加盖单位公章和法人章）
【被询价单位法人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）【被询价单位委托代理人身份证复印件】（加盖单位公章和法人章）
【其他】
石家庄市生态环境局
关于重点河流应急监测预警服务询价
告知卡

                              （报价单位名称）：

1、 我单位官网发布的“石家庄市生态环境局关于重点河流应急监测预警服务询价信息公告”是否阅知？
             
2、 我单位官网发布的“石家庄市生态环境局关于重点河流应急监测预警服务询价要求及流程”是否阅知？
              
3、 我单位官网发布的“石家庄市生态环境局关于重点河流应急监测预警服务工作方案”及采购需求是否阅知？
             

报价单位（公章）：                               

委托代理人（签字）：

                                    年   月   日
