汪洋沟断面水质监测月报

2021年7月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核****断面** | **考核****单位** | **监测日期** | **监测结果（单位：mg/L）** | **备注** |
| **COD**  | **氨氮** | **总磷** | **总氮** | **高锰酸盐指数** |
| 四方通信水站（高新区-藁城） | 高新区 | 水站月报 | 29.2 | 1.02 | 0.122 | / | / |  |
| 7月1日 | 30 | 1.40 | 0.06 | 12.2 | 19.6 |  |
| 7月5日 | 29 | 1.83 | 0.07 | 10.1 | 14.2 |  |
| 7月5日 | 30 | 1.64 | 0.07 | 10.2 | 14.8 |  |
| 7月8日 | 38 | 1.39 | 0.07 | 12.2 | 19.6 |  |
| 7月15日 | 40 | 3.48 | 0.15 | 14.9 | 18.6 |  |
| 7月26日 | 37 | 4.40 | 0.23 | 13.4 | 13.2 |  |
| 南席村东桥（藁城-化工园区） | 藁城区 | 水站月报 | 28.0 | 1.61 | 0.328 | / | / |  |
| 7月1日 | 32 | 1.70 | 0.14 | 10.1 | 13.8 |  |
| 7月5日 | 29 | 1.62 | 0.09 | 9.47 | 11.3 |  |
| 7月5日 | 30 | 1.81 | 0.09 | 9.56 | 11.0 |  |
| 7月8日 | 35 | 1.24 | 0.09 | 10.7 | 12.2 |  |
| 7月15日 | 34 | 1.93 | 0.12 | 11.3 | 15.1 |  |
| 7月26日 | 27 | 1.54 | 0.14 | 9.47 | 11.3 |  |
| 土山村桥（化工园区-藁城） | 循环化工园区 | 水站月报 | 34.7 | 1.65 | 0.199 | / | / |  |
| 7月1日 | 33 | 1.33 | 0.13 | 10.4 | 12.2 |  |
| 7月5日 | 29 | 1.16 | 0.12 | 9.27 | 10.0 |  |
| 7月5日 | 28 | 1.16 | 0.17 | 8.38 | 10.3 |  |
| 7月8日 | 34 | 1.14 | 0.14 | 10.6 | 11.9 |  |
| 7月15日 | 33 | 1.66 | 0.16 | 9.71 | 14.2 |  |
| 7月26日 | 39 | 3.91 | 0.38 | 14.8 | 18.0 |  |

汪洋沟断面水质监测月报

2021年7月

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测****断面** | **考核****单位** | **监测日期** | **监测结果（单位：mg/L）** | **备注** |
| **COD**  | **氨氮** | **总磷** | **总氮** | **高锰酸盐指数** |
| 北龙化（藁城-赵县） | 藁城区 | 水站月报 | 36.6 | 1.23 | 0.264 | / | / |  |
| 7月1日 | 37 | 0.946 | 0.17 | 9.61 | 12.2 |  |
| 7月5日 | 37 | 1.19 | 0.26 | 8.28 | 10.6 |  |
| 7月5日 | 35 | 1.20 | 0.26 | 8.43 | 10.0 |  |
| 7月8日 | 34 | 1.29 | 0.19 | 7.83 | 11.6 |  |
| 7月15日 | 43 | 1.49 | 0.36 | 8.52 | 16.1 |  |
| 7月26日 | 32 | 1.99 | 0.32 | 12.3 | 12.9 |  |
| 高庄（赵县-邢台） | 赵县 | 7月1日 | 33 | 0.74 | 0.16 | 8.57 | 11.9 |  |
| 7月5日 | 35 | 1.22 | 0.20 | 8.62 | 10.0 |  |
| 7月5日 | 34 | 1.15 | 0.20 | 8.57 | 9.7 |  |
| 7月8日 | 33 | 0.694 | 0.22 | 8.87 | 11.6 |  |
| 7月15日 | 43 | 1.52 | 0.32 | 8.28 | 15.4 |  |
| 7月26日 | 35 | 1.37 | 0.28 | 9.71 | 10.6 |  |